ПРОЕКТ

Приложение к решению

Совета депутатов

МО «Киясовский район»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 №\_\_\_\_\_

**Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального**

**образования «Киясовский район»**

**Глава 1**

**1. Область применения**

**1.1. Область применения расчетных показателей**

Настоящие Нормативы действуют на территории муниципального образования

«Киясовский район».

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального

района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19

Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения

муниципального района населения муниципального образования «Киясовский район» и

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципального образования «Киясовский район».

Нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в

нормативы градостроительного проектирования Киясовский района утверждаются

Советом депутатов муниципального образования «Киясовский район».

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

«Киясовский район» применяются в следующих случаях:

1. при подготовке программ комплексного развития социальной

инфраструктуры;

2. при подготовке программ комплексного развития коммунальной

инфраструктуры;

3. при подготовке программ комплексного развития транспортной

инфраструктуры;

4. при подготовке проектов внесения изменений в схему территориального

планирования муниципального образования «Киясовский район»;

5. при подготовке проектов генеральных планов, в том числе при подготовке

проектов внесения изменений в генеральные планы поселений Киясовский района

Удмуртской Республики;

6. при подготовке проектов правил землепользования и застройки, в том числе

при подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки

поселений Киясовский района Удмуртской Республики;

7. при подготовке документации по планировке территории;

8. при подготовке проектной документации на объекты капитального

строительства, являющихся объектами местного значения муниципального образования

«Киясовский район»;

9. в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного

значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального

образования «Киясовский район».

**1.2. Правила применения расчетных показателей**

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования

«Киясовский район», устанавливают совокупность расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов местного значения для населения муниципального образования

«Киясовский район», относящимся в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19

Градостроительного кодекса Российской Федерации к следующим областям:

1. электро- и газоснабжение поселений;

2. автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в

границах муниципального района;

3. образование;

4. здравоохранение;

5. физическая культура и массовый спорт;

6. обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных

отходов;

7. иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального

района.

Для объектов местного значения, для которых настоящими Нормативами не

установлены расчетные показатели, следует руководствоваться региональными

нормативами градостроительного проектирования Удмуртской Республики, законами и

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики.

**2.2. Расчетные показатели для объектов образования**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области

образования для населения муниципального образования «Киясовский район» приведены

в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или  нескольких видов объектов  местного значения  муниципального района | Расчетные показатели  минимально допустимого  уровня обеспеченности  объектами | Расчетные показатели  максимально допустимого  уровня территориальной  доступности объектов |
| дошкольное  образовательное  учреждение | не менее 50 мест на 1000  жителей | 15 минут транспортной  доступности |
| общеобразовательные  школы | не менее 122 мест на 1000  жителей, в том числе 17  для X - XI классов | для обучающихся I  ступени обучения не более  15 минут (в одну сторону)  транспортной доступности  и доступности.  для обучающихся II и  III ступени не более 50  минут (в одну сторону)  транспортной доступности  и не более 4 км  транспортной доступности не более 2 км пешеходной |

При организации дошкольного и школьного обслуживания в сельской местности

может предусматриваться система подвоза детей.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных

учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся

осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть

не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон,

имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м

со стороны дороги

**2.3. Расчетные показатели для объектов здравоохранения**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в области

здравоохранения для населения муниципального образования «Киясовский район»

приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| стационары всех типов | 12 койко-мест на 1000 жителей | 40 минут транспортной доступности |
| амбулаторно- поликлинические учреждения | 15 посещений в смену | 30 минут транспортной доступности |
| фельдшерско-акушерский пункт | 1 на 2 тыс. жителей | 20 минут транспортной доступности |
| Станции (подстанции) скорой помощи | 2 автомобиля на 10 тыс. жителей | 15 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |

**2.4. Расчетные показатели для объектов физической культуры, спорта и**

**культуры**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами в физической

культуры, спорта и культуры для населения муниципального образования «Киясовский

район» приведены в таблице 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| плоскостные спортивные сооружения | 950 кв.м. на 1000 жителей | 40 минут транспортной доступности |
| спортивные залы | 50 кв.м. на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Музеи, выставочные залы | 1 музей на 10 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Общедоступные библиотеки | 1 библиотека на 1 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 учреждение на 1 тыс. жителей | 30 минут транспортной доступности |

**2.5. Расчетные показатели для объектов общественного питания, торговли и**

**бытового обслуживания**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами общественного

питания, торговли и бытового обслуживания для населения муниципального образования

«Киясовский район» приведены в таблице 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Торговые центры | 300 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут транспортной доступности |
| Магазин продовольственных товаров | 100 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Магазин непродовольственных товаров | 200 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятие общественного питания | 30 посадочных мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 2 рабочих мест на 1000 жителей | 30 минут пешеходной доступности |

**2.6. Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка.**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами Расчетные показатели для объектов гражданской обороне, защите населения и охране общественного порядка для населения муниципального образования «Киясовский район» приведены в таблице 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| Помещение участкового уполномоченного полиции | 1 помещения в муниципальном образовании – сельском поселении | 30 минут транспортной доступности |
| Районный отдел внутренних дел | 1 отдел на территорию муниципального образования «Киясовский район» | 40 минут транспортной доступности |
| Единая дежурно- диспетчерская служба (помещений) | 1 помещение на территорию муниципального образования «Киясовский район» | 40 минут транспортной доступности |
| Укрытия ГО-ЧС | 1 помещения в муниципальном образовании – сельском поселении | 15 минут транспортной доступности |
| Пожарная часть | 1 пожарная часть на территорию муниципального образования «Киясовский район» | 20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |
| Пожарное депо | 9 пожарных постов ( добровольных дружин) на территорию муниципального образования «Киясовский район» | 20 минут доступности на автомобиле, оборудованном специальными внешними световыми приборами и звуковыми сигналами |

**3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.**

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Киясовский район» подготовлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Удмуртской Республики от 06 марта 2014 года № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике», Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*), Приказ МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».